Kanal- Vergleichsliste 
für unpostalische  Geräte und normale  80ig Kanal-Geräte

CB-Kanäle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Unpost..-Kanäle	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Frequenz		26,965	27,975	27,985	27,005	27,015	27,025	27,035	27,055	27,065	27,075	
CB-Kanäle		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Unpost..-Kanäle	C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Frequenz		27,085	27,105	27,115	27,125	27,135	27,155	27,165	27,175	27,185	27,205	
CB-Kanäle		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Unpost..-Kanäle	C	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Frequenz		27,215	27,225	27,255	27,235	27,245	27,265	27,275	27,285	27,295	27,305	
CB-Kanäle		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Unpost..-Kanäle	C	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Frequenz		27,315	27,325	27,335	27,345	27,355	27,365	27,375	27,385	27,395	27,405	
CB-Kanäle		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Unpost..-Kanäle	B	5	6	7	7 A	8	9	10	11	11 A	12	
Frequenz		26,565	26,575	26,585	26,595	26,605	26,615	26,625	26,635	26,645	26,655	
CB-Kanäle		51	52	53	54	55	57	58	59	58	60	
Unpost..-Kanäle	B	13	14	15	15 A	16	17	18	19	19 A	20	
Frequenz		26,665	26,675	26,685	26,675	26,705	26,715	26,725	26,735	26,745	26,755	
CB-Kanäle		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
Unpost..-Kanäle	B	21	22	25	23	24	26	27	28	29	30	
Frequenz		27,765	27,775	27,785	27,795	27,805	27,815	26,825	27,835	27,845	27,855	
CB-Kanäle		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
Unpost..-Kanäle	B	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Frequenz		27,865	27,875	27,885	26,895	26,905	26,915	26,925	26,935	26,945	26,955	

80er-Kanäle die nicht, oder nur mit einer ‘+10 kHz’-Taste erreicht werden können:	40, 44, 49, 54, 59,            (diese sind hier FETT gedruckt)