Kanal- und Frequenzplan für Exportgeräte

Buchstabe	Jackson	Grant, Kennedy
Z	
A	A	
B	B	A
C	C	B	‘alte 40 Kanäle’
D	D	C
E	E	
F	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Z		25,615	25,625	25,635	25,655	25,665	25,675	25,685	25,705	25,715	25,725	25,735	25,755	25,765	25,775	25,785	25,805	25,815	25,825	25,835	25,855	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		25,865	25,875	25,905	25,885	25,995	25,915	25,925	25,935	25,945	25,955	25,965	25,975	25,985	25,995	26,005	26,015	26,025	26,035	26,045	26,055	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A		26,065	26,075	26,085	26,105	26,115	26,125	26,135	26,155	26,165	26,175	26,185	26,205	26,215	26,225	26,235	26,255	26,265	26,275	26,285	26,305	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		26,315	26,325	26,355	26,335	26,345	26,365	26,375	26,385	26,395	26,405	26,415	26,425	26,435	26,445	26,455	26,465	26,475	26,485	26,495	26,505	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		26,515	26,525	26,535	26,555	26,565	26,575	26,585	26,605	26,615	26,625	26,635	26,655	26,665	26,675	26,685	26,705	26,715	26,725	26,735	26,755	
	80er					41	42	43	45	46	47	48	50	51	52	53	55	56	57	58	60	
B																						
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		26,765	26,775	26,805	26,785	26,795	26,815	26,825	26,835	26,845	26,855	26,865	26,875	26,885	26,895	26,905	26,915	26,925	26,935	26,945	26,955	
	80er	61	62	65	63	64	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
80er-Kanäle die nicht, oder nur mit einer ‘+10 kHz’-Taste erreicht werden können:	40, 44, 49, 54, 59,

	40er	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
C		26,965	27,975	27,985	27,005	27,015	27,025	27,035	27,055	27,065	27,075	27,085	27,105	27,115	27,125	27,135	27,155	27,165	27,175	27,185	27,205	
	40er	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		27,215	27,225	27,255	27,235	27,245	27,265	27,275	27,285	27,295	27,305	27,315	27,325	27,335	27,345	27,355	27,365	27,375	27,385	27,395	27,405	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
D		27,415	27,425	27,435	27,455	27,465	27,475	27,485	27,505	27,515	27,525	27,535	27,555	27,565	27,575	27,585	27,605	27,615	27,625	27,635	27,655	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		27,665	27,675	27,705	27,685	27,695	27,715	27,725	27,735	27,745	27,755	27,765	27,775	27,785	27,795	27,805	27,815	27,825	27,835	27,845	27,855	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
E		27,865	27,875	27,885	27,905	27,915	27,925	27,935	27,955	27,965	27,975	27,985	28,005	28,015	28,025	28,035	28,055	28,065	28,075	28,085	28,105	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		28,115	28,125	28,155	28,135	28,145	28,165	28,175	28,185	28,195	28,205	28,215	28,225	28,235	28,245	28,255	28,265	28,275	28,285	28,295	28,305	

Die fett gedruckten Buchstaben sind Kanäle, die nicht mit einem normalen 10 kHz-Raster voneinander entfernt sind.